
	Civil law contract
 №____________
  	
Bukhara                                  __________, 2026
 
JV “Asia Trans Gas” LLC, represented by the General Director, Mr. Liu Zhiguang, acting on the basis of the Charter, hereinafter referred to as “Owner”, on one hand and a citizen of the RUz. – Mr. ________________________, residing at: _________________, hereinafter referred to as the “Executor”, on the other hand, have concluded this Contract on the following:

	Гражданско-правовой договор 
№____________
  	
г. Бухара                                ___________ 2026г.
 
СП ООО “Asia Trans Gas”, в лице Генерального директора, г-на Лю Чжигуан, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и гражданин РУз. - г-н  ______________________ , проживающий по адресу: _______________,  именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:    


	1. Subject of the Contract
 1.1. Customer shall assign and Executor shall undertake obligations on executing works for painting process pipelines and pipe racks of regional station WKC2 / GCS, according to attachment of this civil law contract.
1.2 Period of services rendering – no more than 16 months:
Start: ________________
End: ________________
1.3. Services are considered rendered after signing the monthly act of acceptance of services by Customer or its authorized representative. Services may be provided ahead of the scheduled date.
	                             1. Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ по покраске технологических трубопроводов и эстакад на региональной станции WKC2 / GCS, согласно приложению к настоящему гражданско-правовому договору.
1.2.  Срок оказания услуг – не более 16 месяцев: 
Начало: ________________ 
Конец: ________________ 
1.3. Услуги считаются оказанными после подписания ежемесячного акта приёма-сдачи услуг Заказчиком или его уполномоченным представителем. Услуги могут быть оказаны досрочно.

	2. Rights and obligations of the parties
2.1. Executor shall:
2.1.1. Execute the construction and repair work according to Attachment of this civil law contract.

2.1.2. Comply with the Safety, Electrical Safety Rules and Fire Protection Rules. In the event of any violation of these requirements, full responsibility shall rest with the Executor.
	2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Выполнить строительно-ремонтные работы согласно приложению к настоящему гражданско-правовому договору.
2.1.2. Соблюдать Правила техники, электробезопасности и противопожарной защиты. В случае нарушения указанных требований вся ответственность возлагается на Исполнителя. 

	2.2. Customer shall:
2.2.1. Pay for services at prices and within the period specified in clause 3.1, 3.2.  of this Contract 
2.2.2. Provide Executor with: 
· construction materials.
· tools, mechanisms including scaffolding;
· special clothing and footwear. 
· accommodation at the site
· three meals a day.
	2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Оплатить услуги по цене и в срок указанной в п.3.1., 3.2. настоящего Договора.
2.2.2. Обеспечить Исполнителя:
· строительными материалами;
· инструментами, механизмами в.т.ч. строительными лесами;
· специальной одеждой и обувью;
· условиями проживания на объекте
· трехразовым питанием.

	2.3. Customer or its authorized representative on-site has a right:

	2.3. Заказчик или его представитель на месте имеет право:


	2.3.1. Any time to check the progress and quality of work performed by Executor;
2.3.2. In case of inappropriate performance of work by Executor to terminate this Contract by unilateral procedure upon a single warning, and in cases of violation of requirements and norms by Executor – immediately.     
	2.3.1. В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем;
2.3.2. В случае ненадлежащего выполнения работ Исполнителем, расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке после однократного предупреждения, а в случаях нарушения требований и норм техники безопасности со стороны Исполнителя - незамедлительно.

	3. Contract price and settlement procedure
 3.1. For executed work and rendered services Customer effects the payment to Executor at rate of  UZS, including personal income tax of 12%. 
3.2. Payment is effected on actual basis of work performed on the basis of the act of acceptance of work, but no more than once a month.
	3. Цена Договора и порядок расчетов
3.1. За выполненную работу и услуги Заказчик выплачивает Исполнителю сумму в размере  сум, с учетом подоходного налога в размере 12%. 
3.2. Оплата осуществляется по факту выполненных работ на основании Акта приёма-сдачи работы, но не более одного раза в месяц. 

	4. Responsibilities of the Parties
4.1. In case of causing defect or damage to the property or equipment, the Executor is obliged to compensate the cost or replace for a new one.
4.2. In case of early unjustified termination of contract, Executor is obliged to compensate the involving expense by Customer.
4.3. Parties bear responsibility for failure or improper execution of their assigned duties as per acting legislation of the Republic of Uzbekistan. 

4.4. In case of failure of one of the parties to follow obligations under the contract, the other party has a right to terminate the contract unilaterally.
	4. Ответственность сторон
4.1. В случае нанесения порчи или повреждений имущества или оборудованию, Исполнитель обязан возместить стоимость или заменить на новое.
4.2. В случае досрочного необоснованного расторжения договора Исполнитель, обязан возместить понесённые Заказчиком затраты.
4.3. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение возложенных на них обязательств в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан.
4.4. В случае нарушения одной из сторон обязательств по договору другая сторона вправе расторгнуть его в одностороннем порядке.


	5. Other terms
5.1. Disputes and disagreements that may arise during this Contract execution are settled by means of negotiations between Parties if possible.
 
5.2. In case of failure to settle disputes by means of negotiations after implementation of pre-trial procedure for dispute settlement as provided by legislation, disputes are submitted to court for consideration.
	5. Прочие условия
5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.
5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны, после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий, передают их на рассмотрение в суд.

	5.3. Contract has been made in Russian and English languages in two original copies, one copy to each Party, both copies having equal legal force. In case of discrepancies between English and Russian versions, the Russian version will prevail.
	5.3. Договор составлен на русском и английском языках в двух подлинных экземплярах по одному экземпляру для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. В случае возникновения противоречий между русской и английской версиями, русская версия будет превалировать.

	5.4. The present Contract comes into force from the moment of its signing and is valid until Parties fully execute their obligations.
	5.4. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

	6. Anti-corruption clause
6.1.	When performing their obligations under the Contract, the parties shall not perform any actions contrary to the requirements of the legislation of the Republic of Uzbekistan on combating corruption, including directly or indirectly, personally or through third parties do not offer, promise, extort, pay, consent to receive or receive money, other valuables, property, property rights or any other material or non-material benefit in favor of or from any persons to influence them in order to get  an unjustified advantage, misuse of their official position or achieve other illegal purposes. The Parties guarantee to take measures to prevent specified actions.

	6. Антикоррупционная оговорка
6.1.	При исполнении своих обязательств по договору стороны не осуществляют какие-либо действия, противоречащие требованиям законодательства Республики Узбекистан о противодействии коррупции, в том числе прямо или косвенно, лично или через третьих лиц не предлагают, не обещают, не вымогают, не выплачивают, не дают согласия на получение и не получают денежные средства, иные ценности, имущество, имущественные права или иную материальную или нематериальную выгоду в пользу или от каких-либо лиц для оказания влияния на них с целью получения необоснованного преимущества, ненадлежащего использования своего должностного положения или достижения иных неправомерных целей. Стороны гарантируют принятие мер по недопущению указанных действий.

	6.2.	If a Party under the contract faces unethical and/or contrary to this contract and/or the legislation of the Republic of Uzbekistan actions of employees of JV "ASIA TRANS GAS" LLC and its subdivisions, including the facts of corruption violations, the Party should inform about it through one of the following communication channels:

directly to the General Director;
by calling the helpline at (71) 203 26 79;
via e-mail - anticor@atg.uz;
by mail - index, Tashkent city, 100100, Yakkasaray district, Nukus street, 2B;
directly to the anti-corruption unit (tel. (71) 203 26 80);
through other communication channels not specified in this contract.
	6.2.	Если Сторона по договору сталкивается с неэтичными и/или противоречащими настоящему договору и/или законодательству Республики Узбекистан действиями работников СП ООО «ASIA TRANS GAS» и его подконтрольных подразделений, в том числе с фактами коррупционных нарушений, Стороне необходимо сообщить об этом по одному из следующих каналов связи:
непосредственно генеральному директору;
по телефону доверия - (71) 203 26 79;
по электронной почте – anticor@atg.uz;
по почте - индекс, г.Ташкент, 100100, Яккасарайский район, ул. Нукус, 2Б;
непосредственно в антикоррупционную службу (тел: (71) 203 26 80)
по иным каналам связи, не указанным в настоящем договоре.

	6.3.	The Parties undertake to notify each other openly and immediately in writing of any suspicion of violation or possibility of violation by the Parties of anti-corruption provisions of this Contract.
	6.3.	Стороны обязуются открыто и незамедлительно уведомлять друг друга в письменной форме о возникновении подозрений в нарушении или возможности нарушения Сторонами антикоррупционных положений настоящего Договора.

	Also, in case one of the Parties has a reasonable suspicion that a violation of any anti-corruption provisions of the legislation of the Republic of Uzbekistan and/or this Contract by the other Party has occurred or may occur, this Party shall have the right to send a written request to the other Party with the requirement to provide comments and information/documents refuting or confirming the fact of violation within 10 (ten) working days from the date of receipt of the request.

	Также в случае возникновения у одной из Сторон разумно обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных положений законодательства Республики Узбекистан и/или настоящего Договора другой Стороной, данная Сторона вправе направить ей письменный запрос с требованием предоставить комментарии и информацию/документы, опровергающие или подтверждающие факт нарушения, в срок до 10 (десяти) рабочих дней с момента получения запроса.

	6.4.	The Parties agree that if either Party fails to fulfill the requirements of this Chapter, as well as if the other Party fails to receive confirmation within the established term that the violation has not occurred or will not occur, as well as that the Party has implemented measures to reduce the risk of corruption, the other Party shall have the right to terminate this Contract unilaterally, as well as to suspend its performance.
	6.4.	Стороны соглашаются, что при неисполнении одной из Сторон требований настоящей главы, а также в случае неполучения другой Стороной в установленный срок подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет, а также что Стороной реализованы меры по снижению коррупционного риска, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, равно как и приостановить его исполнение.

	6.5.	Compensation of incurred losses to the Party that has demanded unilateral termination of the Contract on the grounds specified in this Chapter shall be made in accordance with the procedure specified in this Contract, while the Party that has violated the obligations of this Chapter shall not be entitled to demand compensation for losses caused by specified unilateral termination of the Contract.
	6.5.	Возмещение понесенных убытков Стороне, потребовавшей одностороннего расторжения Договора по основаниям, указанным в настоящей главе, производится в порядке, определенном в настоящем Договоре, при этом Сторона, нарушившая обязательства настоящей главы, не имеет права требовать возмещения убытков, вызванных указанным односторонним расторжением Договора.

	
	

	    7. Addresses and bank details of Parties
Customer:
JV “Asia Trans Gas” LLC
Republic of Uzbekistan, Tashkent 100100
2B, Nukus Street, Yakkasaray district
Account (UZS) JV «Asia Trans Gas» LLC: 
2021 4000 6046 8289 3001
Operating bank code: 00937
MOD JSCMB "Ipoteka bank"
Individual taxpayer code: 206 948 470
Registration code of the VAT payer 326010005617
CCEA: 49500, Tel.: 71-203-22-00
	7. Адреса и банковские реквизиты сторон
Заказчик:
СП ООО «Asia Trans Gas»
Республика Узбекистан, г. Ташкент, 100100,
Яккасарайский р-н, ул. Нукусская, 2Б
Р/с (сум) СП ООО «Asia Trans Gas»: 
2021 4000 6046 8289 3001
Код обслуживающего банка: 00937
в ГОУ АКИБ "Ипотека банк"
ИНН: 206 948 470
Регистрационный код плательщика НДС 326010005617
ОКЭД 49500, тел 71-203-22-00

	
________________________________
Г-н Лю Чжигуан / Mr. Liu Zhiguang
Генеральный директор / General Director 
м.п. / place of seal

	Executor:

	Исполнитель:




	
                                                Подпись / Signature ________________________





Приложение 1 / Attachment 1

TECHNICAL ASSIGNMENT
for services for painting process pipelines and pipe racks of Regional station WKC2 / GCS
[bookmark: _Hlk232685628]ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на услугу по покраске технологических трубопроводов и эстакад на региональной станции WKC2 / GCS
[image: ]



	
	ОБЪЕМ РЕМОНТНЫХ РАБОТ ИЗ РАСЧЕТА НА ОДНОГО РАБОЧЕГО-СТРОИТЕЛЯ / VOLUME OF REPAIR WORKS PER CONSTRUCTION WORKER

	№ 
п/п
	Наименование работ
	Единица
измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	 

	РАЗДЕЛ 1.ТРУБОПРОВОДЫ WСS2

	РАЗДЕЛ 2.ЗОНА СЕПАРАТОРОВ

	 
	ТРУБОПРОВОД ОЧИСТКА
	 
	 

	1
	СНЯТИЕ ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ: СО СПЛОШНЫХ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
	М2
	456,95

	2
	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ПРИ ПОМОЩИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПЫЛЕСОСА. 
	100 М2 ОБЕСПЫЛИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ
	4,5695

	3
	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ АППАРАТОВ И ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 500 ММ УАЙТ-СПИРИТОМ. 
	100 М2 ОБЕЗЖИРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ
	3,77125

	4
	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ АППАРАТОВ И ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 500 ММ УАЙТ-СПИРИТОМ. 
	100 М2 ОБЕЗЖИРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ
	0,79825

	РАЗДЕЛ 3.ТРУБОПРОВОД ПОКРАСКА

	5
	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ЭП-0199. 
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ НА ОТКРЫТЫМ ВОЗДУХЕ ПРИ СКОРОСТИ ВЕТРА НЕ БОЛЕЕ 3 М/СЕК, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ-1,2; К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ АГРЕГАТА ОКРАСОЧНОГО-1,2; К НОРМАМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ-1,2. 
	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ
	4,5695

	6
	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ЭП-1236 (ЗА 2 РАЗА) 
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ НА ОТКРЫТЫМ ВОЗДУХЕ ПРИ СКОРОСТИ ВЕТРА НЕ БОЛЕЕ 3 М/СЕК, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ-1,2; К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ АГРЕГАТА ОКРАСОЧНОГО-1,2; К НОРМАМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ-1,2. 
	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ
	4,5695

	РАЗДЕЛ 4.ЛЕСТНИЧНАЯ ЭСТАКАДА ОЧИСТКА

	7
	СНЯТИЕ ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ: С РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
	М2
	69

	8
	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ПРИ ПОМОЩИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПЫЛЕСОСА. 
	100 М2 ОБЕСПЫЛИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ
	0,69

	9
	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ АППАРАТОВ И ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 500 ММ УАЙТ-СПИРИТОМ. 
	100 М2 ОБЕЗЖИРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ
	0,69

	РАЗДЕЛ 5.ЛЕСТНИЧНАЯ ЭСТАКАДА ПОКРАСКА

	10
	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ЭП-0199. 
ОКРАСКА И ОГРУНТОВКА РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ-1,1; К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН-1,1; К НОРМАМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ-1,1. 
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ НА ОТКРЫТЫМ ВОЗДУХЕ ПРИ СКОРОСТИ ВЕТРА НЕ БОЛЕЕ 3 М/СЕК, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ-1,2; К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ АГРЕГАТА ОКРАСОЧНОГО-1,2; К НОРМАМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ-1,2. 
	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ
	0,69

	11
	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ЭП-1236 (ЗА 2 РАЗА) 
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ НА ОТКРЫТЫМ ВОЗДУХЕ ПРИ СКОРОСТИ ВЕТРА НЕ БОЛЕЕ 3 М/СЕК, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ-1,2; К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ АГРЕГАТА ОКРАСОЧНОГО-1,2; К НОРМАМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ-1,2. 
	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ
	0,69

	РАЗДЕЛ 6.ЗОНА КОМПРЕССОРОВ

	 
	ТРУБОПРОВОД
	 
	 

	12
	СНЯТИЕ ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ: СО СПЛОШНЫХ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
	М2
	448,195

	13
	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ПРИ ПОМОЩИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПЫЛЕСОСА. 
	100 М2 ОБЕСПЫЛИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ
	4,48195

	14
	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ АППАРАТОВ И ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 500 ММ УАЙТ-СПИРИТОМ. 
	100 М2 ОБЕЗЖИРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ
	4,391

	15
	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ АППАРАТОВ И ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 500 ММ УАЙТ-СПИРИТОМ. 
	100 М2 ОБЕЗЖИРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ
	0,091

	16
	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ЭП-0199. 
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ НА ОТКРЫТЫМ ВОЗДУХЕ ПРИ СКОРОСТИ ВЕТРА НЕ БОЛЕЕ 3 М/СЕК, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ-1,2; К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ АГРЕГАТА ОКРАСОЧНОГО-1,2; К НОРМАМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ-1,2. 
	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ
	4,48195

	17
	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ЭП-1236 (ЗА 2 РАЗА) 
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ НА ОТКРЫТЫМ ВОЗДУХЕ ПРИ СКОРОСТИ ВЕТРА НЕ БОЛЕЕ 3 М/СЕК, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ-1,2; К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ АГРЕГАТА ОКРАСОЧНОГО-1,2; К НОРМАМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ-1,2. 
	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ
	4,48195

	РАЗДЕЛ 7.ЛЕСТНИЧНАЯ ЭСТАКАДА

	18
	СНЯТИЕ ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ: С РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
	М2
	5,28

	19
	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ПРИ ПОМОЩИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПЫЛЕСОСА. 
	100 М2 ОБЕСПЫЛИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ
	0,0528

	20
	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ АППАРАТОВ И ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 500 ММ УАЙТ-СПИРИТОМ. 
	100 М2 ОБЕЗЖИРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ
	0,0528

	21
	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ЭП-0199. 
ОКРАСКА И ОГРУНТОВКА РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ-1,1; К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН-1,1; К НОРМАМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ-1,1. 
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ НА ОТКРЫТЫМ ВОЗДУХЕ ПРИ СКОРОСТИ ВЕТРА НЕ БОЛЕЕ 3 М/СЕК, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ-1,2; К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ АГРЕГАТА ОКРАСОЧНОГО-1,2; К НОРМАМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ-1,2. 
	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ
	0,0528

	22
	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ЭП-1236 (ЗА 2 РАЗА) 
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ НА ОТКРЫТЫМ ВОЗДУХЕ ПРИ СКОРОСТИ ВЕТРА НЕ БОЛЕЕ 3 М/СЕК, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ-1,2; К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ АГРЕГАТА ОКРАСОЧНОГО-1,2; К НОРМАМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ-1,2. 
	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ
	0,0528

	РАЗДЕЛ 8.ЗОНА АВО

	 
	ТРУБОПРОВОД
	 
	 

	23
	СНЯТИЕ ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ: СО СПЛОШНЫХ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
	М2
	189,37

	24
	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ПРИ ПОМОЩИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПЫЛЕСОСА. 
	100 М2 ОБЕСПЫЛИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ
	1,8937

	25
	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ АППАРАТОВ И ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 500 ММ УАЙТ-СПИРИТОМ. 
	100 М2 ОБЕЗЖИРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ
	1,2975

	26
	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ АППАРАТОВ И ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 500 ММ УАЙТ-СПИРИТОМ. 
	100 М2 ОБЕЗЖИРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ
	0,596

	27
	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ЭП-0199. 
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ НА ОТКРЫТЫМ ВОЗДУХЕ ПРИ СКОРОСТИ ВЕТРА НЕ БОЛЕЕ 3 М/СЕК, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ-1,2; К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ АГРЕГАТА ОКРАСОЧНОГО-1,2; К НОРМАМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ-1,2. 
	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ
	1,8937

	28
	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ЭП-1236 (ЗА 2 РАЗА) 
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ НА ОТКРЫТЫМ ВОЗДУХЕ ПРИ СКОРОСТИ ВЕТРА НЕ БОЛЕЕ 3 М/СЕК, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ-1,2; К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ АГРЕГАТА ОКРАСОЧНОГО-1,2; К НОРМАМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ-1,2. 
	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ
	1,8937

	РАЗДЕЛ 9.ЛЕСТНИЧНАЯ ЭСТАКАДА

	29
	СНЯТИЕ ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ: С РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
	М2
	42,68

	30
	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ПРИ ПОМОЩИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПЫЛЕСОСА. 
	100 М2 ОБЕСПЫЛИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ
	0,4268

	31
	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ АППАРАТОВ И ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 500 ММ УАЙТ-СПИРИТОМ. 
	100 М2 ОБЕЗЖИРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ
	0,4268

	32
	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ЭП-0199. 
ОКРАСКА И ОГРУНТОВКА РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ-1,1; К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН-1,1; К НОРМАМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ-1,1. 
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ НА ОТКРЫТЫМ ВОЗДУХЕ ПРИ СКОРОСТИ ВЕТРА НЕ БОЛЕЕ 3 М/СЕК, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ-1,2; К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ АГРЕГАТА ОКРАСОЧНОГО-1,2; К НОРМАМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ-1,2. 
	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ
	0,4268

	33
	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ЭП-1236 (ЗА 2 РАЗА) 
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ НА ОТКРЫТЫМ ВОЗДУХЕ ПРИ СКОРОСТИ ВЕТРА НЕ БОЛЕЕ 3 М/СЕК, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ-1,2; К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ АГРЕГАТА ОКРАСОЧНОГО-1,2; К НОРМАМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ-1,2. 
	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ
	0,4268

	РАЗДЕЛ 10.ТРУБОПРОВОДЫ GСS2

	РАЗДЕЛ 11.ЗОНА СЕПАРАТОРОВ

	 
	ТРУБОПРОВОД
	 
	 

	34
	СНЯТИЕ ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ: СО СПЛОШНЫХ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
	М2
	312,725

	35
	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ПРИ ПОМОЩИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПЫЛЕСОСА. 
	100 М2 ОБЕСПЫЛИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ
	3,12725

	36
	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ АППАРАТОВ И ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 500 ММ УАЙТ-СПИРИТОМ. 
	100 М2 ОБЕЗЖИРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ
	2,59325

	37
	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ АППАРАТОВ И ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 500 ММ УАЙТ-СПИРИТОМ. 
	100 М2 ОБЕЗЖИРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ
	0,53425

	38
	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ЭП-0199. 
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ НА ОТКРЫТЫМ ВОЗДУХЕ ПРИ СКОРОСТИ ВЕТРА НЕ БОЛЕЕ 3 М/СЕК, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ-1,2; К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ АГРЕГАТА ОКРАСОЧНОГО-1,2; К НОРМАМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ-1,2. 
	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ
	3,12725

	39
	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ЭП-1236 (ЗА 2 РАЗА) 
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ НА ОТКРЫТЫМ ВОЗДУХЕ ПРИ СКОРОСТИ ВЕТРА НЕ БОЛЕЕ 3 М/СЕК, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ-1,2; К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ АГРЕГАТА ОКРАСОЧНОГО-1,2; К НОРМАМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ-1,2. 
	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ
	3,12725

	РАЗДЕЛ 12.ЛЕСТНИЧНАЯ ЭСТАКАДА

	40
	СНЯТИЕ ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ: С РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
	М2
	48,575

	41
	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ПРИ ПОМОЩИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПЫЛЕСОСА. 
	100 М2 ОБЕСПЫЛИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ
	0,48575

	42
	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ АППАРАТОВ И ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 500 ММ УАЙТ-СПИРИТОМ. 
	100 М2 ОБЕЗЖИРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ
	0,48575

	43
	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ЭП-0199. 
ОКРАСКА И ОГРУНТОВКА РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ-1,1; К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН-1,1; К НОРМАМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ-1,1. 
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ НА ОТКРЫТЫМ ВОЗДУХЕ ПРИ СКОРОСТИ ВЕТРА НЕ БОЛЕЕ 3 М/СЕК, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ-1,2; К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ АГРЕГАТА ОКРАСОЧНОГО-1,2; К НОРМАМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ-1,2. 
	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ
	0,48575

	44
	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ЭП-1236 (ЗА 2 РАЗА) 
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ НА ОТКРЫТЫМ ВОЗДУХЕ ПРИ СКОРОСТИ ВЕТРА НЕ БОЛЕЕ 3 М/СЕК, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ-1,2; К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ АГРЕГАТА ОКРАСОЧНОГО-1,2; К НОРМАМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ-1,2. 
	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ
	0,48575

	РАЗДЕЛ 13.ЗОНА АВО
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	45
	СНЯТИЕ ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ: СО СПЛОШНЫХ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
	М2
	383,7

	46
	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ПРИ ПОМОЩИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПЫЛЕСОСА. 
	100 М2 ОБЕСПЫЛИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ
	3,837

	47
	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ АППАРАТОВ И ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 500 ММ УАЙТ-СПИРИТОМ. 
	100 М2 ОБЕЗЖИРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ
	2,83275

	48
	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ АППАРАТОВ И ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 500 ММ УАЙТ-СПИРИТОМ. 
	100 М2 ОБЕЗЖИРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ
	1,004

	49
	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ЭП-0199. 
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ НА ОТКРЫТЫМ ВОЗДУХЕ ПРИ СКОРОСТИ ВЕТРА НЕ БОЛЕЕ 3 М/СЕК, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ-1,2; К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ АГРЕГАТА ОКРАСОЧНОГО-1,2; К НОРМАМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ-1,2. 
	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ
	3,837

	50
	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ЭП-1236 (ЗА 2 РАЗА) 
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ НА ОТКРЫТЫМ ВОЗДУХЕ ПРИ СКОРОСТИ ВЕТРА НЕ БОЛЕЕ 3 М/СЕК, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ-1,2; К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ АГРЕГАТА ОКРАСОЧНОГО-1,2; К НОРМАМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ-1,2. 
	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ
	3,837

	РАЗДЕЛ 14.ЛЕСТНИЧНАЯ ЭСТАКАДА

	51
	СНЯТИЕ ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ: С РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
	М2
	86,35

	52
	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ПРИ ПОМОЩИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПЫЛЕСОСА. 
	100 М2 ОБЕСПЫЛИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ
	0,8635

	53
	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ АППАРАТОВ И ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 500 ММ УАЙТ-СПИРИТОМ. 
	100 М2 ОБЕЗЖИРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ
	0,8635

	54
	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ЭП-0199. 
ОКРАСКА И ОГРУНТОВКА РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ-1,1; К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН-1,1; К НОРМАМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ-1,1. 
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ НА ОТКРЫТЫМ ВОЗДУХЕ ПРИ СКОРОСТИ ВЕТРА НЕ БОЛЕЕ 3 М/СЕК, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ-1,2; К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ АГРЕГАТА ОКРАСОЧНОГО-1,2; К НОРМАМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ-1,2. 
	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ
	0,8635

	55
	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ЭП-1236 (ЗА 2 РАЗА) 
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ НА ОТКРЫТЫМ ВОЗДУХЕ ПРИ СКОРОСТИ ВЕТРА НЕ БОЛЕЕ 3 М/СЕК, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ-1,2; К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ АГРЕГАТА ОКРАСОЧНОГО-1,2; К НОРМАМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ-1,2. 
	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ
	0,8635

	РАЗДЕЛ 15.ЗОНА ЗАМЕРА ГАЗА

	 
	ТРУБОПРОВОД
	 
	 

	56
	СНЯТИЕ ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ: СО СПЛОШНЫХ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
	М2
	127,35

	57
	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ПРИ ПОМОЩИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПЫЛЕСОСА. 
	100 М2 ОБЕСПЫЛИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ
	1,2735

	58
	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ АППАРАТОВ И ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 500 ММ УАЙТ-СПИРИТОМ. 
	100 М2 ОБЕЗЖИРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ
	0,8335

	59
	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ АППАРАТОВ И ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 500 ММ УАЙТ-СПИРИТОМ. 
	100 М2 ОБЕЗЖИРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ
	0,44025

	60
	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ЭП-0199. 
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ НА ОТКРЫТЫМ ВОЗДУХЕ ПРИ СКОРОСТИ ВЕТРА НЕ БОЛЕЕ 3 М/СЕК, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ-1,2; К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ АГРЕГАТА ОКРАСОЧНОГО-1,2; К НОРМАМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ-1,2. 
	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ
	1,2735

	61
	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ЭП-1236 (ЗА 2 РАЗА) 
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ НА ОТКРЫТЫМ ВОЗДУХЕ ПРИ СКОРОСТИ ВЕТРА НЕ БОЛЕЕ 3 М/СЕК, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ-1,2; К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ АГРЕГАТА ОКРАСОЧНОГО-1,2; К НОРМАМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ-1,2. 
	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ
	1,2735

	РАЗДЕЛ 16.ЛЕСТНИЧНАЯ ЭСТАКАДА

	62
	СНЯТИЕ ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ: С РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
	М2
	31,2

	63
	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ПРИ ПОМОЩИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПЫЛЕСОСА. 
	100 М2 ОБЕСПЫЛИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ
	0,312

	64
	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ АППАРАТОВ И ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 500 ММ УАЙТ-СПИРИТОМ. 
	100 М2 ОБЕЗЖИРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ
	0,312

	65
	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ЭП-0199. 
ОКРАСКА И ОГРУНТОВКА РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ-1,1; К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН-1,1; К НОРМАМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ-1,1. 
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ НА ОТКРЫТЫМ ВОЗДУХЕ ПРИ СКОРОСТИ ВЕТРА НЕ БОЛЕЕ 3 М/СЕК, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ-1,2; К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ АГРЕГАТА ОКРАСОЧНОГО-1,2; К НОРМАМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ-1,2. 
	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ
	0,312

	66
	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ЭП-1236 (ЗА 2 РАЗА) 
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ НА ОТКРЫТЫМ ВОЗДУХЕ ПРИ СКОРОСТИ ВЕТРА НЕ БОЛЕЕ 3 М/СЕК, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ-1,2; К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ АГРЕГАТА ОКРАСОЧНОГО-1,2; К НОРМАМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ-1,2. 
	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ
	0,312

	РАЗДЕЛ 17.ЗОНА КОМПРЕССОРОВ

	 
	ТРУБОПРОВОД
	 
	 

	67
	СНЯТИЕ ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ: СО СПЛОШНЫХ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
	М2
	273,355

	68
	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ПРИ ПОМОЩИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПЫЛЕСОСА. 
	100 М2 ОБЕСПЫЛИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ
	2,73355

	69
	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ АППАРАТОВ И ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 500 ММ УАЙТ-СПИРИТОМ. 
	100 М2 ОБЕЗЖИРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ
	1,559

	70
	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ АППАРАТОВ И ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 500 ММ УАЙТ-СПИРИТОМ. 
	100 М2 ОБЕЗЖИРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ
	1,17475

	71
	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ЭП-0199. 
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ НА ОТКРЫТЫМ ВОЗДУХЕ ПРИ СКОРОСТИ ВЕТРА НЕ БОЛЕЕ 3 М/СЕК, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ-1,2; К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ АГРЕГАТА ОКРАСОЧНОГО-1,2; К НОРМАМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ-1,2. 
	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ
	2,73355

	72
	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ЭП-1236 (ЗА 2 РАЗА) 
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ НА ОТКРЫТЫМ ВОЗДУХЕ ПРИ СКОРОСТИ ВЕТРА НЕ БОЛЕЕ 3 М/СЕК, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ-1,2; К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ АГРЕГАТА ОКРАСОЧНОГО-1,2; К НОРМАМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ-1,2. 
	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ
	2,73355

	РАЗДЕЛ 18.ЛЕСТНИЧНАЯ ЭСТАКАДА

	73
	СНЯТИЕ ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ: С РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
	М2
	30,47

	74
	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ПРИ ПОМОЩИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПЫЛЕСОСА. 
	100 М2 ОБЕСПЫЛИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ
	0,3047

	75
	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ АППАРАТОВ И ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 500 ММ УАЙТ-СПИРИТОМ. 
	100 М2 ОБЕЗЖИРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ
	0,3047

	76
	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ЭП-0199. 
ОКРАСКА И ОГРУНТОВКА РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ-1,1; К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН-1,1; К НОРМАМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ-1,1. 
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ НА ОТКРЫТЫМ ВОЗДУХЕ ПРИ СКОРОСТИ ВЕТРА НЕ БОЛЕЕ 3 М/СЕК, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ-1,2; К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ АГРЕГАТА ОКРАСОЧНОГО-1,2; К НОРМАМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ-1,2. 
	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ
	0,3047

	77
	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ЭП-1236 (ЗА 2 РАЗА) 
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ НА ОТКРЫТЫМ ВОЗДУХЕ ПРИ СКОРОСТИ ВЕТРА НЕ БОЛЕЕ 3 М/СЕК, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ-1,2; К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ АГРЕГАТА ОКРАСОЧНОГО-1,2; К НОРМАМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ-1,2. 
	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ
	0,3047

	РАЗДЕЛ 19.ЭСТАКАДА (КАБЕЛЬНЫЙ МОСТ)

	78
	СНЯТИЕ ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ: С РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
	М2
	875,5

	79
	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ПРИ ПОМОЩИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПЫЛЕСОСА. 
	100 М2 ОБЕСПЫЛИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ
	8,755

	80
	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ АППАРАТОВ И ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 500 ММ УАЙТ-СПИРИТОМ. 
	100 М2 ОБЕЗЖИРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ
	8,755

	81
	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ЭП-0199. 
ОКРАСКА И ОГРУНТОВКА РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ-1,1; К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН-1,1; К НОРМАМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ-1,1. 
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ НА ОТКРЫТЫМ ВОЗДУХЕ ПРИ СКОРОСТИ ВЕТРА НЕ БОЛЕЕ 3 М/СЕК, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ-1,2; К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ АГРЕГАТА ОКРАСОЧНОГО-1,2; К НОРМАМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ-1,2. 
	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ
	8,755

	82
	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ЭП-1236 (ЗА 2 РАЗА) 
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ НА ОТКРЫТЫМ ВОЗДУХЕ ПРИ СКОРОСТИ ВЕТРА НЕ БОЛЕЕ 3 М/СЕК, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ-1,2; К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ АГРЕГАТА ОКРАСОЧНОГО-1,2; К НОРМАМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ-1,2. 
	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ
	8,755

	ОПЛАТА ТРУДА ОСНОВНЫХ РАБОЧИХ
	414,707
	           184 519 354,40 
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№  пп / o/n  List of main data and requirements /  Перечень   основных   данных и  требований  Content of main da ta and requirements / Содержание   основных   данных и требований  

1  Customer / Заказчик  JV  “ Asia Trans Gas ”   LLC  /   СП   ООО "Asia Trans Gas"  

2  Basis   for   construction   / Основание на  строительство  IMG meeting minutes No.ATG - IMG - MM - 26 - 0 4   dated 16.0 3 .26   /   Протокол   ГУК   №  ATG - IMG - MM - 26 - 04  от   16.03.26  

3  Location of facility /   Место   нахождение   объекта  Bukhara  region ,   Jondor district, Amir Temur tenant farm   /  Бухарская   область ,   Жондорский   район ,  ширкатное   хозяйство   Амир   Темур  

4  Type of construction /  Вид   строительства  Current   repair   /   Текущий   ремонт  

5  Sources of financing /   Источники финансирования  Own funds /  Собственные  средства  

6  Pricing   procedure   /  Порядок  формирования цен  The cost of services shall be calculated based on one person for the  entire scope indicated in the appendix (see Appendix No.1  -   the total  scope, see Appendix No. 1a  -   the scope of work per one construction  worker) /  Расчет   стоимости   услуг   произвести   исходя   из   расчета   одного   человека   на   весь   объем   указный   в   приложении .  (приложение №1   –   весь объем , приложение №1а   –   объем работ на  одного строителя рабочего):   Specialist  –   repair worker (construction worker)  –   4   persons /  Специалист   ремонтники   ( рабочий - строитель )  -   4   человек   All taxes are included into calculation of the cost of services /  Расчет   стоимости   услуг   учитывает   все   налоги .  

7  Сроки работ / Terms of work  The duration of works is  1 6   months (the start date of works shall be  according to the Customer ’ s notice)     Customer provides:       construction materials.      scaffolding;      Special clothing and footwea r.       3 meals per day .   Длительность работ  -   1 6   месяцев   ( начало   работ ,  согласно   уведомлению   Заказчика)   Заказчик предоставляет :      строительны е   материал ы ;      строительные леса;      специальн ую   одежд у   и обувь;      трехразовое питание  

8  Requirements to bidder /  Требования   к   участнику     Bidder   ( construction   worker )  shall   have   work   experience . /  Участник   отбора   ( рабочий - строитель )  должен   иметь   опыт   работы .      Bidder (construction worker) shall properly fulfill the obligations and  scope of work specified in Appendi ce   1 А   /  Участник   от бора   ( рабочий - строитель )  должен   надлежащим   образом   выполнять   обязательства   и   объем   работ   указанные   в   приложени и   1 А ;      Bidder (construction worker) shall fill out appendix No.2 /  Участник   отбора   ( рабочий - строитель )  должен   заполнить   приложение   №2  

9  Main scopes of works / Основные  объёмы работ     The specialty of construction worker s   /  Специальность   рабочих - строителей :      Специалист   -   ремонтник   ( рабочий - строитель ) / Specialist  –   repair worker (construction worker)       Приемка   работ   осуществляется   по   фактическим   выполнен ным   объемам   ежемесячно . /  Acceptance of work is carried out based  on actual completed volumes monthly.      The main scope of work is determined by Appendix No. 1/  Основные   объемы   работ   определяются   приложением   №1  

10  Other conditions/  Другие   условия     Bidder (construction worker) will have a trial period of 2  weeks with all payments saved. /  У   участника   отбора   ( рабочий - строитель )  будет   испытательный   период   в   течение   2 х   недель   с   сохранением   всех   выплат   Bidder (construction worker) performs the work strictly in acc ordance  with the requirements and instructions of the Customer. In case of  material damage during repair work, the Customer shall draw up an 


