Сирдарё вилояти ИИБга электроника товар сотиб олиш учун
ТЕХНИК
Т О П Ш И Р И Қ


	Буюртмачи
	Сирдарё вилояти ИИБ

	Товар (иш хизмат)ларни тури
	электроника

	Объектнинг

жойлашган

ўрни
	Сирдарё вилояти Гулистон шаҳар И.Каримов кўчаси 1 уй


	Товар (иш хизмат)ларни бажарилиши
	1. Иштирокчи томонидан худудий солик инспекциясидан тасдикланган карзи мавжуд эмаслиги тугрисида маълумотнома такдим килиниши керак.

2. Иштирокчининг иш тажрибаси хакида маълумот такдим килиши керак

3. Иштирокчининг ишчилар сони тугрисида маълумот такдим килиниши керак

4.Танлов талабгори такдим этилаётган маълумот ва хужжатларнинг хакикийлиги ва тугрилиги учун жавобгар булади.

5. Товарни етказиш муддати 

Танлов иштирокчилари томонидан энг паст нарх такдим килинишида юкорида курсатиб утилган талабларнинг мавжудлиги инобатга олинади.Юкоридаги талаблар бажарилмаган такдирда паст нархда хазмат курсатиш иштирокчиларга голиб деб бохалаш имкониятини бермайди.

Изох:Лозим топилганда  комиссия иштирокчилари томонидан танлов иштирокчиларини молиявий холатини ва иш фаолиятини урганиб чикилади.



	Товар (иш хизмат)ларни бажарилиш алоҳида шартлари


	“Буюртмачи” томонидан тасдиқланган нарх-наволардан баланд булмаган нархларда

	Товар (иш хизмат)ларни бажарилишини бошланиши
	2026 йил

	Товар (иш хизмат)ларни бажарилишини тугаллаш
	2026 йил

	Товар (иш хизмат)ларнинг руйхати
	Руйхат иловада   

	Стандартларга риоя қилиш талаблари
	Маҳаллий стандартлар.

	Топшириш – қабул қилиш тартиби
	Товар (иш хизмат)ларнинг етказиб берилиши ушбу техник топшириқ талабларига биноан қабул қилинади.




Сирдарё вилояти ИИБга электроника товар сотиб олиш учун
кетадиган харажатлар руйхати
	№
	Махсулот номи
	Улчов бирлик
	Сони
	Нархи
(сўм)
	Сумма

	1
	Barcode printer

- скорость печати – от 101 до 127 мм/сек;

- регулируемая ширина бумаги - от 25 до 82 мм;

- память 2 МБ DRAM/2 МБ Flash ROM;

- простота системы загрузки расходных материалов;

- компактные размеры;

- отличное соотношение цена/качество.
	Комп
	1
	1250000
	1250000

	2
	Barcode scanner

Источник света
видимый (650 +10 нм), светодиод 6500К

Разрешение (в пикселях)
640 пикселей (горизонтально) х 480 пикселей (вертикально)

Угол сканирования
34° (горизонтально) х 28° (вертикально)

Допустимый угол наклона при сканировании
горизонтальный 65 ° / наклон 30 ° / поворот 55°

Дальность сканирования
40-200 мм. UPC/EAN1Зmil РСS="90%; 20-250 мм QR 20 РСS=100%

Минимальная толщина линий кода
0.127 мм (5 mil). Code 39", РСS="90%

Мин. контрастность считываемого кода
не менее 25%

Светодиодная индикация
синий LED

Звуковой индкатор
звуковой сигнал зуммера

Поддерживаемые интерфейсы
TTL-232, USB (HID-клавиатура, виртуальный последовательный порт)
	Комп
	1
	750000
	750000

	3
	💠 Monoblok: 24 dyuymli zamonaviy Full HD ekran – yuqori sifatli tasvir aniqligi bilan.

💠 Protsessor: i7-2600 

💠 Operativ xotira (RAM): 16GB DDR3

💠 SSD xotira: 512GB 

💠 Monoblok 100% to‘liq ishlashga tayyor holatda – barcha kerakli dasturlar va drayverlar o‘rnatilgan:

— Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)

💠 Operatsion tizim: Windows 10 Pro litsenzion versiyasi

Komplektda: Monoblok, simsiz klaviatura, simsiz sichqoncha
	Комп.
	2
	5200000
	10400000

	4
	Маршрутизатор MikroTik RB4011iGS+RM

Процессор
AL21400 1.4 ГГц, 4 ядра

Архитектура
ARM (32 бит)

ОЗУ
1 ГБ RAM

ПЗУ
512 МБ NAND

Сетевой интерфейс
10х 10/100/1000 Ethernet

1x SFP+

Чип коммутации
RTL8367SB

Способ питания
Passive PoE, 18 – 57 В (порт 1)

1x Jack, 12 – 57 В DC

Раздача питания: Passive PoE, до 57 В (порт 10)

Максимальное энергопотребление
19 Вт, 33 Вт при раздаче PoE-питания

Дополнительно
Датчик напряжения, датчик температуры платы

Температура окружающей среды рабочая
-40.. +45 ºС

Размеры
228 x 120 x 30 мм

Консольный порт
1х RJ45

Операционная система
RouterOS Level 5
	Шт
	1
	3850000
	3850000

	
	Жами
	
	
	
	16 250 000


Гулистон ш. - 2026 йил


     











