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Технические параметры:

	№
	Наименование закройного оборудования 
	Ед.изм
	кол-во

	1
	Пресс для термофиксации (дублирования) материалов— это компактный промышленный плоский термопресс (часто ротационного или консольно-распашного типа), используемый в швейном производстве для фиксации клеевых материалов (флизелина, дублерина) на детали кроя, а также для термотрансферного переноса, сублимации и фиксации рисунков на текстиле.
Ниже приведены основные технические характеристики, соответствующие указанной конфигурации:
 Основные технические характеристики
· Напряжение сети: 220 В (однофазная сеть, частота 50 Гц)
· Потребляемая мощность: 0,75 кВт (750 Вт) — экономичная модель, подходит для небольших мастерских и ателье.
· Тип нагрева: Плоский равномерный ТЭН (или ротационный мини-барабан в зависимости от модификации)
· Диапазон регулировки температуры: 0 – 220 °C (до 250 °C у отдельных модификаций)
· Диапазон настройки таймера: 0 – 999 секунд (или минут, регулируется на цифровом табло)
· Управление: Цифровой микропроцессорный контроллер температуры и времени (блок ЖК или LED)
Конструктивные особенности и применение
· Экономичность: Благодаря небольшой мощности 0,75 кВт, прибор не перегружает бытовую электросеть и быстро окупается при мелкосерийном производстве.
· Назначение: Дублирование воротников, манжет, полочек пиджаков, фиксация термоаппликаций, сублимационная печать малых форматов.
· Равномерность: Обеспечивает точный контроль температуры по всей площади прижимной плиты, исключая недогрев или порчу деликатных тканей.
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	Пресс для термофиксации (термопресс) мощностью 3,2 кВт и рабочим напряжением 220 В представляет собой профессиональное промышленное оборудование (часто типа «хлопушка» или полуавтомат) для дублирования деталей кроя, термофиксации текстильных материалов и термотрансферной печати. 
Ниже приведены основные технические характеристики для данной модификации:
Технические характеристики 
· Размер рабочей зоны (плиты): 40 × 60 см (стандарт для работы с крупными деталями кроя, футболками, худи и текстильными полотнами
· Потребляемая мощность: 3,2 кВт (3200 Вт) — обеспечивает быстрый и равномерный нагрев всей площади плиты
· Рабочее напряжение: 220 В / 50 Гц (подходит для стандартной однофазной электросети).
· Диапазон регулировки температуры: 50 – 300 °C (электронный термостат с высокой точностью удержания тепла). 
· Диапазон времени таймера: 0 – 999 секунд (электронный контроль с возможностью звукового оповещения об окончании цикла). 
· Тип управления: Цифровой ЖК-дисплей (контроллер времени и температуры). 
· Покрытие нагревательной плиты: Тефлоновое антипригарное (защищает материалы от пригорания и исключает необходимость постоянно использовать защитную бумагу). 
Назначение и функции
1. Дублирование деталей: Проклеивание клеевых флизелинов, дублеринов и других термоклеевых материалов к деталям одежды.]
2. Термофиксация: Закрепление рисунков после прямой цифровой печати (DTG) или шелкографии на ткани.
3. Термотрансфер и сублимация: Перенос изображений с пленок (флекс, флок), термотрансферных бумаг и сублимационная печать. Особенности конструкции
· Равномерный прижим: За счет жесткой конструкции плиты давление распределяется равномерно по всей площади (40×60 см), что предотвращает появление непроклеенных участков.
· Регулировка давления: Механический регулятор позволяет настраивать силу прижима в зависимости от толщины и плотности ткани.
· Амортизация: Нижняя плита оснащена термостойкой силиконовой/пористой резиной для сглаживания швов и неровностей изделий
· 
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	Струйный плоттер (также встречается в линейках Wecare, Sinajet и аналогичных OEM-производителей CAD-оборудования) предназначен для широкоформатной печати раскладок и лекал в швейной промышленности. Модификация G4 (или B4) указывает на наличие 4 печатающих головок, а 220 означает максимальную ширину заправки материала (около 220–225 см). 
Ниже приведены основные технические характеристики данной модели:
Основные характеристики
	Параметр
	Значение

	Тип картриджей
	HP 45 (стандартные монохромные картриджи 51645A)

	Количество печатающих головок
	4 (G4 / 4H)

	Максимальная ширина бумаги
	225 см (рабочая область печати до 220 см)

	Потребляемая мощность
	60 Вт

	Требования к сети
	AC 220 В, 50/60 Гц

	Разрешение печати
	150 – 600 DPI

	Скорость печати
	140 – 160 м²/ч (в зависимости от выбранного DPI и режима)

	Формат данных
	HP-GL, HP-GL/2, PLT

	Интерфейс подключения
	USB 2.0 / Сетевой порт LAN (RJ45)


Дополнительные параметры
· Тип привода: Цифровая сервосистема с замкнутым контуром (обеспечивает высокую точность геометрии лекал).]
· Используемая бумага: Обычная бумага для чертежей и лекал плотностью от 45 до 120 г/м². 
· Система подачи: Передняя автоматическая подача и система смотки готовых чертежей (в рулон или «на пол»). 
· Совместимость с ПО: Работает со всеми популярными швейными CAD-системами (Investronica, Lectra, Gerber, Assyst, Julivi, Комтенс, Грация и др.) посредством универсального формата HPGL

	шт
	1

	4
	Планшетный струйно-режущий плоттер представляет собой промышленный раскройный комплекс (каттер), предназначенный для использования в текстильной и швейной промышленности (для раскроя лекал, картонных трафаретов и маркировки).
Индекс 1512 указывает на стандартный размер рабочего поля: 1500 мм × 1200 мм.
Основные технические характеристики
	Параметр
	Значение / Описание

	Тип оборудования
	Планшетный плоттер с функцией струйной печати и резки ножом

	Технология печати
	Струйная, на базе распространенных картриджей HP45 (обычно 1 или 2 печатающие головки)

	Эффективная область резки
	1500 × 1200 мм

	Электропитание
	220 В, 50 Гц

	Потребляемая мощность
	2250 Вт (2.25 кВт) (основная часть энергии уходит на работу мощной вакуумной помпы)

	Фиксация материала
	Вакуумный прижим (интегрированный вакуумный стол для надежной фиксации бумаги/картона)

	Тип двигателей
	Высокоскоростные серводвигатели с замкнутым контуром (обеспечивают высокую точность линий)

	Скорость перемещения/резки
	до 1000–1200 мм/с (зависит от плотности материала)

	Точность / Разрешение
	Точность резки < 0.1 мм, разрешение печати до 600 DPI

	Интерфейсы подключения
	USB, сетевой порт LAN (Ethernet)

	Поддерживаемые материалы
	Электрокартон, крафт-бумага, бумага для лекал, ПВХ и магнитный винил толщиной до 1–1.5 мм

	Совместимость с CAD
	Полная совместимость со швейными САПР (автоматический экспорт форматов PLT, HPGL, HPGL-2, DXF)


Особенности модели:
· Комбинированный узел: Машина может одновременно наносить текстовую маркировку, рисовать контуры выкроек (картриджем HP45) и сразу же вырезать готовое лекало флюгерным или тангенциальным ножом.
· Высокая мощность (2250 Вт): Обусловлена наличием мощной промышленной турбины (вакуум-насоса). Она необходима, чтобы плотно прижимать жесткий лекальный картон или слоистую бумагу к столу во время скоростной резки, предотвращая смещение заготовки
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	Автоматическая машина для нарезки (эконом-версия) представляет собой компьютеризированное устройство с холодным скругленным ножом, предназначенное для аккуратной фигурной (круглой и полукруглой) нарезки лент, липучек и тесьмы. 
Основные характеристики:
· Тип резки: Холодный скругленный/фигурный нож (обеспечивает ровный срез закругленной формы и долгий срок службы лезвия из качественной стали). Ширина нарезки (по спецификациям серии): от 10 до 25 мм / до 50 мм в зависимости от модификации (указано в запросе: 10–25 мм / 10–50 мм). 
· 
· Длина отрезков: от 20 до 9999 мм.]
· Скорость резки: от 70 до 90–95 штук в минуту (при длине отрезка 50 мм). 
· Привод подачи: Высокоточный шаговый двигатель (гарантирует абсолютную точность длины каждого отрезанного куска). 
· Электропитание: 110 / 220 В. 
· 
· Потребляемая мощность: 0.26 кВт. 
Особенности и применение:
· Автоматика: Устройство работает полностью в автоматическом режиме после предварительной настройки параметров через электронную панель. 
· Материалы: Применяется для мерной нарезки текстильной застежки (ленты-липучки / Velcro), шлевок, эластичной тесьмы, пластиковых молний, шнуров, мелкой стропы и мягких пластиковых трубок. 
· Дополнительно: Оснащается антистатическими элементами для предотвращения налипания и облегчения отвода нарезанного материала. 
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	Машина для герметизации швов горячим воздухом— это промышленное оборудование, предназначенное для полной гидроизоляции швов водонепроницаемых изделий с помощью специальной термопластичной ленты.
Основные технические характеристики
· Электропитание: 220 В, 1 фаза.
· Номинальная мощность: 1800 Вт.
· Давление сжатого воздуха: 0.3–0.5 МПа.
· Рабочая скорость (подачи/запайки): от 2 до 23 м/мин.
· Диапазон регулирования температуры: от 0 до 700 °C.
· Ширина клеевой (уплотнительной) ленты: стандартно 14–22 мм (возможны другие размеры под заказ).
· Ширина ролика (прижимного): 25.4 мм.
· Габаритные размеры машины: 1350 × 600 × 1550 мм.
· Вес оборудования: 140 кг.
Конструктивные особенности и функции
· Управление: микропроцессорное (PLC) с цифровым сенсорным экраном (Touch Screen).
· Контроль температуры: автоматический с высокой стабильностью; колебания температуры удерживаются в пределах ±2 °C, предусмотрена система сигнализации верхнего предела для защиты нагревательного элемента.
· Привод: синхронная передача верхнего и нижнего роликов с цепным механизмом.
· Автоматика ленты: автоматическая обрезка, подача и окончание приклеивания ленты для уменьшения расхода материалов.
· Режим работы: рассчитана на непрерывную работу в течение 24 часов.
· Управление педалью: двойная ножная педаль для удобства оператора.
Область применения
Оборудование используется для производства:
· Защитных медицинских и производственных костюмов, комбинезонов.
· Влагозащитной одежды (дождевики, куртки, горнолыжные и альпинистские костюмы).
· Туристического снаряжения (кемпинговые палатки, тенты).
· Специальных автомобильных чехлов и чехлов для военной экипировки.
· Снаряжения для водного спорта и дайвинга (гидрокостюмы).
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	Автоматическая этикеторезка серии с фотосенсором и размоточным устройством («бондурой»/размотчиком рулонов) предназначена для мерной горячей и холодной нарезки тканевых этикеток, ярлыков, лент, строп и тесьмы.
Ниже приведены основные технические характеристики и особенности этой модели:
Основные технические характеристики
· Напряжение сети: 220 В (50/60 Гц)
· Потребляемая мощность: 520 Вт (в пиковые моменты нагрева может достигать до 700 Вт) 
· Ширина ножа / Максимальная ширина ленты: 95 мм (эффективная зона резки до 85–90 мм)
· Длина реза: регулируемая, от 1 мм до 99 999 мм (настраивается на панели управления)
· Тип резки: Горячий рез (оплавление края для синтетики) и Холодный рез (для хлопка и резинки). 
· Температура нагрева ножа: регулируемая, от 0°C до 500°C
· Скорость работы: до 100–120 штук в минуту (при длине этикетки 50 мм)
· Вес оборудования: около 22–25 кг (без учета рулонодержателя)

Особенности комплектации и работы
1. Фотоэлектрический сенсор (датчик метки):
Крайне важная опция для печатных или тканых этикеток. Сенсор считывает фотометку (край рисунка или специальную линию) и дает команду на срез строго в нужном месте, что исключает смещение рисунка и брак.
2. «Бондура» (Разматывающее устройство):
Специальная станина-держатель для тяжелых рулонов ленты. Она обеспечивает плавную, равномерную подачу материала без перекосов и лишнего натяжения, предохраняя шаговый двигатель от перегрузок.
3. Шаговый двигатель приводного ролика:
Обеспечивает высокую точность протяжки материала с минимальной погрешностью (до долей миллиметра).
4. Умная панель управления:
Позволяет задавать количество штук в партии, общую длину, скорость протяжки, температуру, а также время задержки ножа для качественной спайки края ленты. Автоматически останавливает работу, если закончился материал.
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Старшый инженер                                                      Саттаров А.А.









